**Základní škola J. A. Komenského Blatná**

**Objekt školy byl prohlášen nemovitou kulturní památkou dne 16. 2. 2001.**

 **Je evidován v Ústředním rejstříku kulturních památek pod rejstř. č. 50894/3-6199.**

Jedná se o pseudorenesanční dvoupatrovou budovu s některými pozdně klasicistní prvky,
se zvýšeným přízemím a suterénem, postavenou v letech 1902-1904 na půdorysu tvaru E.

Stavba vyrůstá z odsazeného omítnutého soklu, který prostupují sklepní okénka. Hlavní, západní průčelí, má v přízemí 18 okenních os, v prvním patře 24 os a ve druhém patře
25 okenních os. Jižní průčelí je kratší, ve všech patrech 9- ti osé, severní průčelí delší, 15-ti osé. Všechna průčelí jsou členěna v přízemí pásovou bosáží, nad okny s naznačeným klenákem, mezi přízemím a patrem profilovanou kordonovou římsou, pod hlavní korunní římsou ještě římsou architrávovou. Svisle se uplatňuje nárožní bosáž. Nárožní štíty jsou členěny pilastry
a římsami a vrcholí půlkruhovými vějířovými nástavci.

V okenních otvorech vnějších průčelí byla provedena v roce 1964 výměna původních špaletových oken za výklopná dvoutabulová, ve dvorní části byla zachována okna původní šestitabulková. Všechna okna byla nahrazena novými dřevěnými tvarovými replikami šestitabulkových oken v letech 2006 až 2011, vyměněna byla i okna sklepní, okna nad jídelnou byla vyměněna již v letech devadesátých a v roce 2017 nahrazena tak, že všechna okna objektu jsou v současné době sjednocena. Stavební otvory oken vnějších průčelí mají četné architektonické úpravy, v přízemí jsou prostá, v prvním patře se šambránami, prostými parapetními římsami, nadokenními trojúhelnými a segmentovými frontony
na konzolách, ve druhém patře profilovanými šambránami s drobnou suprafenestrou
a podokenními římsami, podepřenými konzolami.

Velká plocha hlavního průčelí je rozčleněna středovým a krajními rizality. Střední rizalit je jako ústřední místo celé plochy hlavního průčelí architektonicky bohatě pojednán – je členěn bosovanými pilastry s vegetabilními hlavicemi, okna zdobena přímými nadokenními římsami a segmentovými frontony na volutových konzolách, ve středu plochy je umístěna polokruhově završená nika s krátkými římsami, vrcholovým klenákem a římsovou suprafenestrou, parapet vyplněn balustrádou. Mezi okny přízemí je osazena pamětní deska obětem první světové války v obdélném vpadlém rámci s profilovanou šambránou s podvěšenými čabrakami a do široka se rozvíjející jemně profilovanou nadpražní římsou vrcholící štukovým rostlinným dekorem. Parapetní výplně oken prvního patra jsou zdobeny štukovými rostlinnými motivy, jimž předstupují busty J. A. Komenského a F. Palackého. Busty byly zrestaurovány v roce 2012, deska v roce 2014, a to akad. sochařem Karlem Kryškou. Plocha nad okny druhého patra je bohatě zdobena nadokenními polokruhovými oblouky opřenými na římsové hlavice meziokenních pilastrů, s bohatě profilovaným volutovým klenákem, veškeré plochy pokryty rostlinnými ornamenty a reliéfy rozevřené knihy s pochodní a křížem. Korunová římsa rizalitu je nesena řadou konzol. Pod ní ve štuku nápis ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Nad římsou, krytou prejzy, vystupuje atika členěná pilastry. Nad ní se vypínají tři štíty s nárožními pilastry, jejichž veškerá plocha včetně postranních konvexních křidélek je pokryta rostlinnými motivy. Štíty jsou nad bohatě profilovanou římsou ukončeny polokruhovými nástavci s vějířovitým motivem, střední štít oproti štítům krajním konkávním pylonkem s oběžnou římsou. Tento střední štít je nižší než krajní, aby pohledově nezacházel do střešní věžičky.

Boční rizality jsou prostší, s jedním okenním otvorem v patrech. V přízemí je umístěna kruhová plocha s datací výstavby budovy, ohraničená polokruhovou profilovanou římsou s krátkými vodorovnými úseky, v dolní části hladkou předsazenou plochou v krajích s podvěšenými čabrakami.

Dvorní průčelí křídel má již střídmější úpravu, členěna jsou pouze kordonovou římsou mezi přízemím a prvním patrem a podokenními prostými římsami.

Střechy vnějších křídel jsou valbové, kryté jednoduchou (šupinovou) nebo dvojitě kladenou (korunovou) pálenou bobrovkovou krytinou. Kompletní obnova střešního pláště byla provedena v letech 2001 až 2006. Plochy střech jsou na vnějších stranách prolomeny vikýři s polokruhově zakončeným otvorem a vrcholící kuželovitou stříškou s makovičkou. Komínová tělesa jsou cihelná režná, zakončená římsou a rozšířenou komínovou hlavou. Na nárožích střech jsou vztyčeny makovičky s růžicí. V ose hlavního křídla je vztyčena osmiboká oplechovaná věžička se zvoničkou, otevřenou osmi otvory polokruhově završenými s římsami a vrcholovými klenáky a slepým balustrádovým zábradlím. Zvonička vrcholí osmibokou bání s makovicí a větrným praporkem. Věžička byla nově opláštěna a její nosná podlucerní část opravena v roce 2016.

Střední nádvorní křídlo s obdélným půdorysem na odsazeném soklu je situováno svou osou ne kolmo na křídlo hlavní, ale rovnoběžně s ním. Je přízemní, zvýšené, v něm je umístěna tělocvična. Východní průčelí je pětiosé, kratší severní a jižní tříosé. Okna jsou vysoká, šestitabulková, nad nadokenní římsou na konzolách zvýšena ještě menšími dvoutabulkovými okny. Nároží jsou bosována, korunní římsa bohatě profilovaná, štíty jsou trojúhelné, konkávně a konvexně vykrajované, s pilastry a římsami, zakončené polokruhovým nástavcem
se středovým pilastrem zakončeným mohutnou hlavicí přečnívající nástavec. Střed štítů
je prolomen kruhovým oknem s profilovanou šambránou se čtyřmi klenáky po obvodu. Střecha je sedlová krytá korunovou krytinou. Osa středního rizalitu dělí budovu na dvě nestejné části, zrcadlově obrácené. Severní, větší byla určena pro chlapce, jižní pro dívky. Obě poloviny mají vlastní vchody, umístěné po stranách středního rizalitu, s polokruhovým obloukem s archivoltou, vynesenou krátkými postranními římsami, ve vrcholu volutový klenák se štukovým rostlinným motivem. Otvor je ohraničen pilastry s hranolovým odstupněným soklem s římsou a válcovým nahoru nepatrně zúženým dříkem s hlavicí a architrávovým nástavcem. Dveřní výplň je dvoukřídlá, s dovnitř otevíravými rámovými výplňovými křídly
s horní římsou s konzolkami a polokruhovým nástavcem s vějířovitým prosklením. Za vstupy jsou situovány schodišťové haly, zastropené třemi poli neckové klenby s rámovými zrcadly. Stěny jsou členěny pilastry, ve středu prolomeno okénko se šambránou s ušima a trojúhelným frontonem. Podlaha je položena dlažbou. Většinu prostoru zaujímá jednoramenné schodiště se třinácti stupni z umělého kamene do zvýšeného přízemí.

Ústřední prostorou přízemí je tříramenné schodiště do pater. Schodiště je zrcadlové, vynesené čtyřmi rohovými pilíři s patkami a římsovými hlavicemi, stupně jsou z umělého kamene, zábradlí s dekorativní litinovou výplní. Komunikační prostorou obou částí školy jsou chodby procházející vždy oběma křídly a to hlavním a jižním křídlem po dvorní straně a severním křídlem po vnější straně. Chodby jsou od schodišť odděleny dřevěnou prosklenou stěnou
s dvoukřídlovými dvojitými křídly, a horní osmitabulkovou výplní. Zastropeny jsou neckovitými klenbami, oddělenými přímými pasy podporovanými krajními konzolami. Podlahy jsou
z mozaikové teracové dlažby. Z chodeb jsou původními dvoukřídlými dveřmi s rámovou deštěnou zárubní a výplňovými křídly přístupné jednotlivé plochostropé učebny s dřevěnými trámovými podbitými a omítnutými stropy. V severozápadním nároží hlavního křídla je umístěno postranní schodiště, propojující patra ze sklepa na půdu. Je konstruováno jako zrcadlové, dvoukřídlové, s podestami, 2x 15 kamenných stupňů, zábradlí litinové stejného typu jako u hlavního schodiště s ornamentálními výplněmi, ke stěnám připevněna dřevěná madla. Úsek schodiště z druhého patra na půdu je zastropen čtyřmi poli kleneb do traverz a je zakončen dveřním otvorem s kamenným ostěním a plechovým křídlem.

Ve středním dvorním křídle je umístěna tělocvična, přístupná z vnitřku budovy a jedním dveřním otvorem ze dvora. Oba přístupy do tělocvičny vedou přes šatnu, původně dlouhou v celé délce tělocvičny, dnes přezděné na několik prostor – šatnu, nářaďovnu a sklad,
v novodobých zdech jsou zabudovány luxfery, u skladu je z luxfer vybudována celá stěna. Prostora samotné tělocvičny, přístupná dvoukřídlovými původními dveřmi s deštěnou zárubní, má velkou výšku stropu, která je zvýšena dvojicí oken nad sebou. Okna jsou kryta drátěnými síty. Podlaha je vlýsková, strop plochý. Na západní straně bývala galerie, přístupná z hlavního západního křídla z podesty hlavního schodiště mezi přízemím a prvním patrem. Byla otevřena arkádovými oblouky s archivoltami a vrcholovými klenáky, opřenými do mezilehlých pilířů
s patkami a římsovými hlavicemi. Mezi pilíři byla osazena dřevěná parapetní stěna. V současné době jsou arkády zazděny a prostor galerie využit jako kabinety. Stěna pod galerií je obložena dřevěnými palubkami.

Z hlavního schodiště a postranního schodiště je přístupný částečně pod terén zapuštěný suterén, který je využíván jako učebny, dílny, šatny a sklady. Komunikační páteří je chodba, propojující všechna tři vnější křídla budovy. Je situována kolem vnitřní dvorní strany, pouze
u severního křídla vede kolem vnější strany. Je prosvětlena množstvím čtvercových čtyřtabulkových dřevěných dvoukřídlých, dovnitř otevíravých okének, z vnější strany uzavřených novější mříží. Špalety okének jsou kolmé, nadpraží rovné, mírně skloněné, parapety šikmé. Strop chodeb tvoří cihelná segmentová klenba s příčnými pasy, podlahy jsou betonové. Místnosti suterénu jsou zastropeny segmentovými klenbami oddělenými segmentovými pasy opřenými do předsazených pilířů. Podlahy jsou betonové nebo
z keramické dlažby. Veškeré dveřní otvory jsou kovové.

Půda, přístupná již zmíněným schodištěm v severozápadním rohu hlavního křídla. Podlaha je položena malými cihelnými dlaždicemi. Půdní nadezdívka je zvýšená. Veškeré zdivo nadezdívek, štítové a komínových těles) je cihelné, opatřené hrubou nezatřenou omítkou.
krov je vaznicové soustavy se stojatými plnými stolicemi, opřenými do příčných vazných trámů, Těžký krov s dlouhými krokvemi vynášení středové vaznice a vaznice vrcholová, podepřený středními sloupy. Ty jsou zavětrovány šikmými opěrami a celý krov je svázán kleštinami. Složitá vazba je pod věžičkou se zvoničkou. Je tvořena šestnácti šikmými sloupy opřenými do čtyř vazných trámů. V horní části zabíhá pod rovinu střechy dřevěný tubus věže, otevřený spodním otvorem přístupným pouze přistavěným žebříkem. Nadstřešní část tubusu věžičky je oplechovaná. Veškeré dřevěné části krovu jsou strojně opracované, čepované a sedlované spoje jsou zajištěny většinou železnými svorníky, jen v málo případech dřevěnými kolíky. Půda středního dvorního křídla nad tělocvičnou je přístupná malými plechovými dvířky z podesty severního hlavního schodiště chlapecké části školy a velkými dveřmi jižního schodiště dívčí části školy. Podlahu půdy tvoří cihelné dlaždice 19x19 cm, tl. 2,5 cm.

Prostor je osvětlen kruhovými okny s kolmými špaletami ve štítových zdech. Krov je vaznicové soustavy se čtyřmi plnými stolicemi, stejný co u ostatních křídel budovy. Pouze půdní nadezdívka je nižší. V budově se zachoval jedinečný systém odvětrávání jednotlivých tříd.
V každé třídě jsou u podlahy osazeny litinové odvětrávací mřížky, které jsou dřevěným potrubím propojeny vždy směrem nahoru, tedy na jedno potrubí tří třídy nad sebou. Potrubí je vedeno do prostoru krovu, kde jednotlivá dřevěná potrubí se spojují do potrubí o větších průřezech, a ty pak jsou napojena do tubusu věžičky a tím vyvedeny do venkovního prostoru. Komínovým efektem tak vznikal v potrubí podtlak, způsobující samočinné odsávání vzduch
z jednotlivých tříd – v současné době je již systém nefunkční.

**Rok 2001 – 2005 fáze obnovy střech hlavní budovy**

**Rok 2006**

Výměna oken – 778 531 Kč

Oprava malby po výměně oken – 21 469 Kč

**Rok 2007**

Výměna oken – 701 459 Kč

Oprava malby po výměně oken – 22 850 Kč

**Rok 2008**

Výměna oken – 630 363 Kč

Oprava malby po výměně oken – 21 500 Kč

**Rok 2009**

Výměna oken – 706 308 Kč

Oprava malby po výměně oken – 17 600 Kč

Nátěr oken – 24 500 Kč

**Rok 2010**

Výměna oken – 693 135 Kč

Oprava malby po výměně oken – 29 500 Kč

Nátěr oken – 50 000 Kč

**Rok 2011**

Výměna oken – 818 567 Kč

Nátěr oken – 26 200 Kč

Výměna střechy nad tělocvičnou – 570 872 Kč

**Rok 2012**

Oprava fasády 1. etapa – 771 048 Kč

Nátěr oken – 50 000 Kč

Restaurování - busty z průčelí – 29 600 Kč

**Rok 2013**

Oprava fasády 2. etapa – 919 496 Kč

Nátěr oken – 50 000 Kč

Výměna oken sklepních (15 ks) – 138 412 Kč

**Rok 2014**

Oprava fasády 3. etapa – 1 029 759 Kč

Nátěr oken – 50 000 Kč

Výměna svodu – 15 000 Kč

Klempířské práce – 7 200 Kč

Nátěr zděné brány – 77 000 Kč

Deska obětem 1. svět. války – 16 000 Kč

**Rok 2015**

Oprava fasády 4. etapa – 872 045 Kč

Nátěr oken – 50 000 Kč

Oprava krytiny ve světlíku – 13 580 Kč

Oprava ohradní zdi – 36 016 Kč

**Rok 2016**

Oprava podlucerní věže – 285 095 Kč

Výměna oken sklepních– 373 358,21 Kč

Nátěr fasády ohradní zdi a zadních vrat – 16 300 Kč

**Rok 2017**

Výměna 23 ks oken nad jídelnou – 615 890 Kč

Akce obnovy byly podpořeny z grantových programů JK a z dotačního programu MK ČR „Program regenerace MPZ a MPR“. Celkově v letech 2006 – 2017 bylo z rozpočtu kraje poskytnuto cca 2 000 tis. Kč na obnovu této nemovité kulturní památky.

***Zdroj: NEMO – NPÚ ú.o.p. v Českých Budějovicích – Ing. Arch. Štorková***

 ***Archiv MěÚ Blatná, spisová evidence památkové péče – Jitka Říhová***