Příloha č. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Minimální požadované vlastnosti** | **Nabídka** |
| **ANO/NE** |
| **Parametr (číselný údaj)** |
| **Nádoby pro BRKO (240 l)** | | |
| Nádoba určená pro sběr kompostovatelného odpadu | ANO |  |
| Barva hnědá | ANO |  |
| Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6 | ANO |  |
| Objem nádoby | 240 litrů |  |
| Materiál | Vysoko hustotní polyetylen (HDPE) |  |
|
| Odolnost vůči vlivům | chemickým |  |
| biologickým |  |
| povětrnostním |  |
| UV záření |  |
| Barva nádoby | hnědá |  |
| Odvětrávání nádoby zabraňující vnikání dešťové vody | ANO |  |
| Vnitřní stěny | hladké |  |
| Větrací otvory v těle nádoby | Větrací otvory o průměru min. 4 mm, max. 5 mm |  |
| Velikost plochy s větracími otvory | Vertikální pruh min. 2/3 plochy obou protilehlých bočních stěn |  |
| Hmotnost nádoby bez osy a kol | min. 9,5 kg |  |
| Tloušťka stěny nádoby a víka | Min. 3,5 mm |  |
| Madlo na víku nádoby | po celé čelní hraně víka nádoby + po bočních stranách, pro pohodlné otevírání, akceptována budou i dvě madla v délce alespoň 12 cm vystupující z profilu víka |  |
| Víko | s prolisem pro vyšší pevnost |  |
| Uchycení víka k nádobě | Min. tříbodové uchycení víka k tělu nádoby, čepy víka zapuštěny v madle nádoby, |  |
| Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby | odklopný, plastový |  |
| Mřížkový rošt | uchycen plastovými čepy bez pomoci kovových částí |  |
| Nádoba se 2 kolečky | průměr koleček min. 200 mm |  |
| Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček) | ANO |  |
| Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla | ANO |  |
| Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby | ANO |  |
| Dostupnost náhradních dílů (čepy, víka, kolečka) | Po dobu životnosti nádoby |  |
| Nálepka s informacemi o tříděném odpadu na každou nádobu, konečná podoba bude dohodnuta před podpisem smlouvy | ANO |  |

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální technické parametry specifikované ve výše uvedené tabulce.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu nové nádoby na tříděný odpad s těmito specifikacemi.

V ................................ dne ................

……………………………………...… …………………………….

Jméno oprávněného zástupce uchazeče razítko a podpis